\begin{table}[H]
\centering
\caption{Parámetros hidráulicos obtenidos para la campaña de aforos líquidos del 14 de agosto.}

\scalebox{0.5}{\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline

\rowcolor[HTML]{6B92BB} 

\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Estación} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Hora} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Q {[}$m^3/s${]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} At {[}$m^2${]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Hm {[}m{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} P {[}m{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} B {[}m{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Vm {[}m/s{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Rh {[}m{]}} \\[0.35 cm] \hline

\textbf{Reserva Alto de San Miguel (E0)}& 08:20 & 0.288 & 0.703 & 0.156 & 5.032 & 5.000 & 0.410 & 0.140 \\[0.35cm]
\textbf{San Miguel (E1)}& 08:59 & 0.485 & 1.578 & 0.437 & 4.876 & 4.700 & 0.307 & 0.324 \\[0.35cm]
\textbf{Primavera (E2)}& 10:05 & 0.934 & 1.974 & 0.313 & 7.099 & 7.000 & 0.473 & 0.278 \\[0.35cm]
\textbf{Ancon Sur (E3)}& 07:23 & 4.157 & 7.273 & 0.486 & 15.144 & 14.400 & 0.572 & 0.480 \\[0.35cm]
\textbf{Antes de San Fernando (E5)}& 11:23 & 4.378 & 9.347 & 0.495 & 19.790 & 19.400 & 0.468 & 0.472 \\[0.35cm]
\textbf{Despues de San Fernando (E6)}& 08:16 & 4.839 & 8.206 & 0.406 & 20.745 & 20.000 & 0.590 & 0.396 \\[0.35cm]
\textbf{Aula Ambiental (E8)*}& - & 6.843 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]
\textbf{Puente Acevedo (E9)}& 11:05 & 7.555 & 12.295 & 0.312 & 38.423 & 38.000 & 0.614 & 0.320 \\[0.35cm]
\textbf{Rodas (Q18)}& 13:06 & 0.051 & 0.435 & 0.174 & 2.876 & 2.500 & 0.117 & 0.151 \\[0.35cm]
\textbf{Puente Machado (E11)}& 10:35 & 11.187 & 19.698 & 0.767 & 25.198 & 24.500 & 0.568 & 0.782 \\[0.35cm]
\textbf{Niquía (E21)*}& 10:35 & 11.238 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]
\textbf{Ancon Norte (E12)}& 12:08 & 19.898 & 36.134 & 1.442 & 24.990 & 24.000 & 0.551 & 1.446 \\[0.35cm]
\textbf{Parque de las Aguas (E14)*}& 09:26 & 20.008 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]
\textbf{Tasajera (D4)}& 09:26 & 31.719 & 17.830 & 1.322 & 15.764 & 14.900 & 1.779 & 1.131 \\[0.35cm]
\textbf{Hatillo (E15)}& 10:33 & 51.727 & 62.190 & 3.373 & 24.467 & 18.000 & 0.832 & 2.542 \\[0.35cm]
\textbf{Papelsa (E16)}& 07:48 & 54.421 & 54.387 & 1.661 & 35.039 & 34.500 & 1.001 & 1.552 \\[0.35cm]
\textbf{Puente Gabino (E20)*}& - & 63.808 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]

\end{tabular}}\label{tab:tabla_resultados_20190814}


\begin{tablenotes}\footnotesize
\item[*] $A_{c}.$ = Área de la cuenca, $B.$ = Ancho superficial, $Q_{t}.$ = Caudal total, $V_{m}.$ = Velocidad promedio, $A_{t}.$ = Área total, $P_{m}.$ = Perímetro mojado, $H_{m}.$ = Profundidad media, $R_{h}.$ = Radio hidráulico, El caudal de las estaciones marcadas con (*) fue estimado de manera indirecta.
\end{tablenotes}
\end{table}
