\begin{table}[H]
\centering
\caption{Parámetros hidráulicos obtenidos para la campaña de aforos líquidos del 18 de septiembre.}

\scalebox{0.5}{\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline

\rowcolor[HTML]{6B92BB} 

\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Estación} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Hora} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Q {[}$m^3/s${]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} At {[}$m^2${]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Hm {[}m{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} P {[}m{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} B {[}m{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Vm {[}m/s{]}} & 
\textbf{\color[HTML]{FFFFFF} Rh {[}m{]}} \\[0.35 cm] \hline

\textbf{Reserva Alto de San Miguel (E0)}& 10:30 & 0.431 & 0.979 & 0.236 & 4.360 & 4.010 & 0.440 & 0.225 \\[0.35cm]
\textbf{San Miguel (E1)}& 10:50 & 0.750 & 1.312 & 0.334 & 4.573 & 4.100 & 0.572 & 0.287 \\[0.35cm]
\textbf{Primavera (E2)}& 12:10 & 2.682 & 3.126 & 0.473 & 7.565 & 7.000 & 0.858 & 0.413 \\[0.35cm]
\textbf{Ancon Sur (E3)}& 13:00 & 14.845 & 17.230 & 1.136 & 16.584 & 14.700 & 0.862 & 1.039 \\[0.35cm]
\textbf{Antes de San Fernando (E5)}& 13:30 & 16.526 & 14.542 & 0.784 & 19.695 & 19.000 & 1.136 & 0.738 \\[0.35cm]
\textbf{Despues de San Fernando (E6)}& 08:15 & 25.447 & 15.737 & 0.788 & 21.715 & 20.000 & 1.617 & 0.725 \\[0.35cm]
\textbf{Aula Ambiental (E8)*}& - & 27.108 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]
\textbf{Puente Acevedo (E9)}& 13:28 & 29.570 & 28.474 & 0.778 & 39.502 & 38.650 & 1.038 & 0.721 \\[0.35cm]
\textbf{Rodas (Q18)}& 12:51 & 0.107 & 0.291 & 0.148 & 2.474 & 2.400 & 0.368 & 0.118 \\[0.35cm]
\textbf{Puente Machado (E11)}& 11:45 & 54.225 & 42.213 & 1.480 & 28.952 & 28.000 & 1.285 & 1.458 \\[0.35cm]
\textbf{Niquía (E21)*}& 11:45 & 54.332 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]
\textbf{Ancon Norte (E12)}& 11:01 & 73.609 & 49.165 & 2.027 & 27.188 & 25.500 & 1.497 & 1.808 \\[0.35cm]
\textbf{Parque de las Aguas (E14)*}& 09:39 & 19.799 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]
\textbf{Tasajera (D4)}& 09:39 & 1.382 & 3.774 & 0.521 & 8.528 & 8.200 & 0.366 & 0.443 \\[0.35cm]
\textbf{Hatillo (E15)}& 08:26 & 21.181 & 44.235 & 3.084 & 20.397 & 15.000 & 0.479 & 2.169 \\[0.35cm]
\textbf{Papelsa (E16)}& 07:18 & 32.662 & 39.045 & 1.336 & 33.153 & 32.800 & 0.837 & 1.178 \\[0.35cm]
\textbf{Puente Gabino (E20)*}& - & 95.180 & - & - & - & - & - & - \\[0.35cm]

\end{tabular}}\label{tab:tabla_resultados_20190918}


\begin{tablenotes}\footnotesize
\item[*] $A_{c}.$ = Área de la cuenca, $B.$ = Ancho superficial, $Q_{t}.$ = Caudal total, $V_{m}.$ = Velocidad promedio, $A_{t}.$ = Área total, $P_{m}.$ = Perímetro mojado, $H_{m}.$ = Profundidad media, $R_{h}.$ = Radio hidráulico, El caudal de las estaciones marcadas con (*) fue estimado de manera indirecta.
\end{tablenotes}
\end{table}
